{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":13,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,12],[10,0,10,6]]}
["2026年第二季度能耗汇总情况表"]
["燃料类型","车辆数（辆）","总吨位（吨）","平均吨位（吨）","总行程（公里）","载货里程（公里）","空驶里程（公里）","货运量（吨）","货物周转量（吨公里）","平均运距（公里）","燃料消耗量\n(升/千克/立方米/千瓦时)","百公里单耗\n升（千克/立方米/千瓦时/等）/百公里）","周转量单耗（千克标准煤/百吨公里）"]
["柴油车",1141,31875.8,{"$f":"C3/B3","v":{"v":27.93672217353199,"d":"27.9"}},9040463,6514626,2525837,1014462,160613459,{"$f":"I3/H3","v":{"v":158.32378048660274,"d":"158.3"}},2874369,{"$f":"K3/E3*100","v":{"v":31.794488844210743,"d":"31.79"}},{"$f":"K3/I3*100*0.86*1.4571","v":{"v":2.2425823231376896,"d":"2.2"}}]
["汽油车",1,1.5,1.5,2575,1275,1300,123,1915,{"v":15.56910569105691,"d":"15.6"},309,{"v":12,"d":"12.00"},{"$f":"K4/I4*100*0.73*1.4714","v":{"v":17.331785796344647,"d":"17.3"}}]
["液化天然气车",66,2364.2,{"v":35.82121212121212,"d":"35.8"},750362,551692,198670,43275,15760408,{"v":364.19198151357597,"d":"364.2"},243631,{"v":32.468461889061544,"d":"32.47"},{"$f":"K5/I5*100*1.7572","v":{"v":2.7163534928791186,"d":"2.7"}}]
["压缩天然气车"]
["纯电动车",74,2367.6,{"v":31.994594594594595,"d":"32.0"},652199,411658,240541,195208,13807714,{"v":70.73334084668662,"d":"70.7"},846684,{"v":129.81988626170846,"d":"129.82"},{"$f":"K7/I7*100*0.1229","v":{"v":0.7536183295801173,"d":"0.8"}}]
["燃料电池车",2,9,4.5,7196,6476,720,540,29144,{"v":53.97037037037037,"d":"54.0"},475,{"$f":"K8/E8*100*0.3329*12.1951","v":{"v":26.797952685519732,"d":"26.80"}},{"$f":"K8/I8*100*0.3329*12.1951","v":{"v":6.616733033385945,"d":"6.6"}}]
["合计",{"$f":"SUM(B3:B8)","v":1284},36618.1,{"v":28.518769470404983,"d":"28.5"},10452795,7485727,2967068,1253608,190212640,{"v":151.7321523155564,"d":"151.7"}]